Funcionamiento del contador por el valor de los botones

Comunicación de USART y el contador

Recibe toda la información el master

Datos de la temperatura y rangos para el semáforo

Recibe valor del ADC

Hace la conversión de ADC de potenciómetro

Inicia la programación, enciende LCD

Envía datos al LCD y muestra valor del POT, CONT y TEMP

C